**Zakup samochodu asenizacyjnego dla konserwacji oczyszczalni Zał. nr 2**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego do przewozu nieczystości ciekłych i bieżących czynności konserwacyjnych na oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą. Przewiduje się zakup samochodu używanego z zabudowaną nową beczką o pojemności min. 11 m3 ścieków.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj parametru** | **Opis parametru** |
| 1. | Rok produkcji  pojazdu | Nie później niż 2011 rok |
| 2. | Moc  silnika | Minimum 290 KM |
| 3. | Przebieg  pojazdu w km | Do 750 000 km |
| 4. | Rozstaw  osi | 3900 cm |
| 5. | Skrzynia  biegów | Automat |
| 6. | Zawieszenie  przód | Poduszka |
| 7. | Zawieszenie  tył | Resor |
| 8. | Klimatyzacja | Tak |
| 9. | Stan  opon | 95 %. |
| 10. | Typ  kabiny | Kabina krótka i niska (dzienna) |
| 11. | Zabudowa  nadwozia | Beczka asenizacyjna nowa o pojemności 11 m3 |
| 12. | Kompresor | Do pracy ciągłej o wydatku 610m3/h |
| 13. | Tylna dennica  zbiornika | Otwierana i podnoszona mechanicznie |
| 14. | Wzmocnienia  zbiornika | Zbiornik wzmocniony pierścieniami na zewnątrz, w środku minimum jedna przegroda |
| 15. | Boczne  rynny | Rynny do przewozu węży po obu stronach zabudowy [ocynkowane lub aluminiowe] |
| 16. | Sterowanie  kompresorem | Wyniesione na tyłu zabudowy beczki |
| 17. | Zabezpieczenie kompresora przed zalaniem | Zabezpieczenie podwójne |
| 18. | Zbiornik  przelewowy | ocynkowany |
| 29. | Wyposażenie dodatkowe zbiornika | Wodowskaz, zawór bezpieczeństwa |
| 20. | Rama pośrednia łącząca zbiornik z ramą pojazdu | Ocynkowana |
| 21. | Wąż ssący  kompletny z okuciami | 2 odcinki po 8 mb. |
| 22. | Gwarancja  na zabudowę | Minimum 12 miesięcy |
| 23. | Gwarancja  na podwozie | Minimum 3 miesiące |
| 24. | Termin realizacji | 10 dni od dnia podpisania umowy |
| 25. | Koło zapasowe | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane przy podwoziu |
| 26. | Tylna oś | Tylna oś wyposażona w koła bliźniacze |
| 27. | Błotniki | Błotniki z chlapaczami, |
| 28. | Zaczep holowniczy | Zaczep holowniczy przód umożliwiający holowanie pojazdu, pojazd wyposażony w zaczep holowniczy przeznaczony tylko do krótkotrwałego holowania, wyciągnięcia pojazdu, |
| 29. | Wyposażenie dodatkowe | Trójkąt ostrzegawczy, kliny pod koła 2szt, gaśnica, podnośnik hydrauliczny, klucz do kół, zestaw narzędzi naprawczych. |

Zamawiający na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin każdego pojazdu przed zawarciem umowy, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzeniu badania pojazdu w autoryzowany serwisie w okolicy zamawiającego. Nie wykonanie tego warunku skutkować będzie prawem zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy.

Wykonawca Dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymido dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem i do ruchu po drogachpublicznych. Pojazd Będzie posiadał aktualny przegląd techniczny oraz będzie zarejestrowany na terenie kraju kupującego.